АДТ-01И

Термокоса ТК АДТ-01И представляет собой цепочку интеллектуальных датчиков температуры, соединённых отрезками самонесущего электрического кабеля. С одной стороны цепочка имеет утяжелитель (отвес) для удобства погружения  в термометрические скважины, с другой стороны - герметичный быстроподключаемый разъем для соединения со считывателем-архиватором АДТ-РИ. В данной конструкции термокосы каждый чувствительный элемент защищён от воздействия внешних механических и климатических воздействий трубкой из термоусадочного материала и обжимной гильзой из нержавеющей стали. Общая длина АДТ-01И, а также шаг расположения чувствительных элементов по длине кабеля являются заказными характеристиками. В стандартном исполнении шаг расположения чувствительных элементов равен 1 м.
Термокоса ТК АДТ-01И предназначена для выполнения измерений распределения температуры, в т.ч. на этапе инженерных изысканий, строительства и эксплуатации объектов.