АДТ-01Т

Термокоса ТК цифровая, защищенная представляет собой цепочку интеллектуальных датчиков температуры, помещённую в защитную герметичную оболочку. С одной стороны термокоса имеет утяжелитель (отвес) для удобства его погружения в термометрические скважины, с другой стороны &ndash; клеммную коробку с гермовводом или быстроподключаемым разъемом для соединения со считывателем-архиватором АДТ-РИ. Термокосу ТК цифровую, защищенную АДТ-01Т удобно устанавливать в термометрическую скважину, оснащенную защитным запираемым оголовком ОСТ-150. При этом не требуется использовать дополнительного крепления, обеспечивается герметичность скважины, оголовка и высокая вандалозащищенность. Термокоса ТК цифровая, защищенная АДТ-01Т предназначена для работы в системах эксплуатационного мониторинга в отдельно стоящих скважинах в составе автоматизированных систем ГТМ и ГКМ.