АДУ

Комплекс автоматический гидрологический &laquo;АДУ&raquo; предназначен для выполнения автоматических измерений уровня и температуры воды в поверхностном водном объекте (реки, каналы, озера, приливно-отливные зоны) или в пьезометрической скважине, первичной обработки результатов измерений, хранения и передачи полученной гидрологической информации в удаленный центр сбора данных (центр мониторинга). В качестве дополнительных функций комплекс обеспечивает измерение скорости потока и расчет объема и объемного расхода воды в контролируемом гидрологическом створе или напорном/безнапорном трубопроводе.