НЕВОД-5

Радиомодем Невод-5 предназначен для передачи и приема цифровой информации при работе в составе распределенных сетей телеметрии, управления и автоматизации технологических процессов. Семейство радиомодемов Невод представляет собой идеальное&nbsp;решение проблемы последней мили при организации телеметрических сетей, как с простой, так и со сложной топологией. Любой из Неводов в сети может быть ретранслятором, поэтому реализуются как простые сети типа &laquo;точка-точка&raquo;, &laquo;звезда&raquo;, так и более сложные типа &laquo;цепочка&raquo; и &laquo;дерево&raquo;.Радиомодем представляет собой программно-управляемое приемно-передающее устройство, преобразующее сигналы стандартных последовательных интерфейсов RS-232 или RS-485 в радиочастотные посылки и обратно. Конфигурирование радиомодема перед использованием осуществляется через последовательный интерфейс набором команд. Во время работы не требуется управление работой Невода - все операции по передаче и приему информации он производит автоматически.Прибор выполнен в пластмассовом корпусе, в котором установлена печатная плата. Возможно &laquo;уличное&raquo; (влагозащищенное) исполнение, степень защиты IP65.
&nbsp;
Таблицы конфигурации радиомодема Невод- 5 для разных условий работы:
Удалённое конфигурирование радиомодема в режиме терминала
Сети связи с топологией "звезда" (для версий 4.xx-6.xx)
Сети связи с топологией "звезда" (для версий 7.xx)
Электросчетчики в сетях с топологией "звезда" (для версий 4.xx-6.xx)
Электросчетчики в сетях с топологией "звезда" (для версий 7.xx)
Сети с контроллерами Аdvantech-протокола (для версий 7.xx)
Сети с уменьшенными временными задержками (для версий 7.xx)
Два радиомодема по схеме радиомаяк - ретранслятор