НЕВОД+П

Модуль Невод+П используется для увеличения нагрузочной способности линии цифрового последовательного интерфейса RS-485. Установка одного повторителя позволяет добавить в линию дополнительно до 256 модулей. Кроме этого, Невод+П обеспечивает гальваническую развязку линии RS-485 с защитой от короткого замыкания. Модуль выполнен в пластмассовом корпусе, устанавливается на DIN-рейку, имеет две колодки контактов для быстрого подключения кабелей питания и интерфейса.