НЕВОД+P

Модуль реле Невод+Р предназначен для управления исполнительными устройствами и обеспечения гальванической изоляции в системах автоматизации на базе линейки устройств Невод. Модуль содержит 2 реле с переключающими контактами на ток 5 А и 2 реле с нормально разомкнутыми контактами. Модуль Невод+Р используется для управления исполнительными механизмами и оборудованием с током потребления по управляющей цепи не более 5А. Используется совместно с оборудованием, имеющим слаботочные дискретные выходы типа &laquo;открытый коллектор&raquo;. Кроме того, релейный модуль может использоваться как блок гальванической изоляции для защиты слаботочных дискретных входов котрольно-измерительного оборудования. Устройство конструктивно выполнено в виде печатной платы с радиоэлементами, установленной в пластмассовый корпус, и предназначено для монтирования в шкаф. Прибор имеет защелку для крепления к стандартной DIN-рейке.