СИМАГ 23 для пищевых отраслей

Электромагнитный расходомер для измерения расхода жидкостей в гигиенических условиях. Оснащён асептическими соединениями («молочная гайка», Tri-clamp). Совместим с CIP и SIP системами. Обеспечивает высокую точность благодаря функции самоочистки электродов. Доступны компактное и раздельное исполнения.
Измеряет поток в обоих направлениях.