СИМАГ 23 на малые диаметры

Электромагнитный расходомер предназначен для измерения расхода жидкостей в трубопроводах малого диаметра. Прибор оснащён различными типами присоединений: резьбовыми, фланцевыми и «сэндвич». Конструктивные особенности расходомера позволяют легко адаптировать его под требования заказчика. Он обеспечивает высокую точность и стабильность измерений, а встроенная функция самоочистки электродов предотвращает образование отложений. Исполнения: компактное и раздельное (при высоких температурах, вибрации, наружном монтаже или затрудненном доступе к месту установки). Доступна опция выходного сигнала с интерфейсом HART. Измерение расхода осуществляется в обоих направлениях потока.