ГЕОСТРИМ С

Расходомер – счетчик ультразвуковой ГЕОСТРИМ С предназначен для измерения скорости, уровня, объемного расхода и объема жидкости в безнапорных трубопроводах и открытых каналах. Стационарная модификация  (ГЕОСТРИМ С) изготавливается с питанием от сети переменного тока. Расходомер состоит из электронного блока, датчиков скорости и уровня, соединительных кабелей. Расходомеры имеют различные варианты комплектации датчиками скорости и уровня, в зависимости от условий применения.