НЕВОД+К

Модуль Невод+К предназначен для преобразования сигналов цифровых последовательных интерфейсов RS-232 и RS-485. Невод+К обладает функцией автоматического контроля направления передачи данных. Кроме этого, модуль обеспечивает гальваническую развязку линии RS-485 с защитой от короткого замыкания. Модуль выполнен в пластмассовом корпусе, устанавливается на DIN-рейку, имеет одну колодку контактов и разъем DB9 для быстрого подключения кабелей питания и интерфейса.