НЕВОД+ШС

Прибор приемно-контрольный НЕВОД-ШС предназначен для контроля состояние шлейфов охранной и пожарной сигнализации. В качестве шлейфовых извещателей могут использоваться безадресные концевые выключатели, датчики движения, магнитные датчики, датчики вибрации, датчики дыма и т.д.
НЕВОД-ШС является исключительно гибким в использовании прибором, работающим в составе охранно-пожарной системы. Позволяет контролировать срабатывание одного, двух или более датчиков, находящихся на шлейфе, обрыв шлейфа и короткое замыкание линии. Для реализации функции локального оповещения о тревоге НЕВОД-ШС дополняется исполнительным модулем НЕВОД-ЛУ и сиреной (например, типа БИЯ-С).
К прибору приемно-контрольному НЕВОД-ШС могут быть подключены датчики следующих типов:

Пожарные датчики:

дымовые датчики
извещатели пожарные ручные


Охранные датчики:

датчики движения
концевые выключатели


